	[bookmark: _GoBack][image: ]
	Domanda di Autorizzazione Operazioni UAS in Categoria Specifica
(Rif. Regolamento (UE) 2019/947 art. 12)
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	Protezione dei dati: I dati personali inclusi nella presente domanda sono trattati dall’autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR). I dati personali saranno trattati dall’autorità competente per le finalità di gestione, esecuzione e monitoraggio della presente domanda, in conformità all’articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 del 24 maggio 2019 sulle norme e procedure per l’impiego di aeromobili senza equipaggio. Se il richiedente necessita di ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali o l’esercizio dei propri diritti (ad esempio l’accesso o la rettifica di dati errati o incompleti), dovrà far riferimento all’autorità competente (privacy.dpo@pec.enac.gov.it) in accordo alla procedura riportata al seguente link. Il richiedente ha il diritto di presentare reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento all’autorità garante per la protezione dei dati personali.

	

	☐ Nuova domanda
	☐ Revisione dell’Autorizzazione Operativa n.
ITA-OAT-xxxxx/yyy

	1. Dati dell’Operatore UAS

	1.1 Numero di registrazione dell’Operatore UAS
	

	1.2 Nome dell’Operatore
	

	1.3
- Nome dell’Accountable Manager
	

	- Punto di contatto operativo
Nome
	

	Telefono
	

	Email
	

	2 Dettagli dell’Operazione UAS

	2.1 Data prevista di inizio operazione
	DD/MM/YYYY
	2.2 Data prevista di fine operazione
	DD/MM/YYYY

	2.3 Riferimento del risk assessment e revisione
	☐ SORA (data ed.)____   ☐ PDRA # __-___(data ed.)
☐ altro __________________

	2.4 Tipo di operazione
	☐ VLOS   ☐ BVLOS    

	2.5 Trasporto di merci pericolose
	☐ Si      ☐ No 

	2.6 Rilascio di materiale
	☐ Si      ☐ No

	2.7 Rapporto minimo RP:UA consentito tra il pilota remoto (RP) e gli UA che possono essere operati simultaneamente
	RP:UA ___:____

	2.8 Riferimento del Manuale delle Operazioni (OM)
	

	2.9 Riferimento al file della matrice di conformità
	

	3. Dati dell’UAS

	3.1 Nome dell’organizzazione di progettazione
	
	3.2 Nome del modello
	

	3.3 Tipo di UAS
	☐ Ala fissa
☐ Rotorcraft – elicottero
☐ Rotorcraft – giroplano
☐ VTOL - capable aircraft (VCA) (inclusi multirotori)
☐ Più leggero dell’aria / altro
	3.4 Massima dimensione caratteristica dell’UA
	_____ m

	3.5 Massa massima al decollo (MTOM)
	_____ kg
	3.6 Massima velocità operativa
	_____ m/s (_____ kt)

	3.7 Tipo di C2 link
	

	3.8 Dimensioni dell’area a terra adiacente
	____ km

	3.9 L’UAS è vincolato durante le operazioni?
	☐ Si      ☐ No

	3.10 Tipo di sistema di propulsione
	☐ Elettrico       ☐ Combustione
☐ Ibrido, specificare il tipo: ______________________
☐ Altro, specificare: _____________________

	3.11 Numero di serie o, se applicabile, marche di registrazione
	

	3.12 Certificato di tipo (TC) o Design Verification Report (DVR), se applicabile
	

	3.13 Numero del certificato di aeronavigabilità (CofA), se applicabile
	

	3.14 Numero del certificato acustico, se applicabile
	

	3.15 Sistema di e-conspicuity
	☐ Direct remote ID		☐ Network remote ID
☐ SRD-860 In			☐ SRD-860 Out
☐ ADS-B In	☐ ADS-B Out	☐ Altro _______

	3.16 Luce verde lampeggiante
	☐ Si      ☐ No


	☐ L’operatore UAS dichiara che:
· l’operazione UAS è conforme a tutte le normative dell’Unione e nazionali applicabili in materia di privacy, protezione dei dati, responsabilità, assicurazione, sicurezza e tutela dell’ambiente;
· ha sviluppato procedure per garantire che l’operazione UAS prevista sia conforme ai requisiti di sicurezza applicabili all’area o alle aree di operazione;
· ha sviluppato misure per proteggere da interferenze illecite e da accessi non autorizzati;
· ha sviluppato procedure per assicurare che tutti i voli siano conformi al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;
· ha sviluppato procedure affinché il/i pilota/i remoto/i pianifichi/no le operazioni UAS in modo da ridurre al minimo i disturbi, inclusi quelli legati al rumore e ad altre emissioni, nei confronti di persone e animali;
· dispone di registrazioni relative a:
· tutte le qualifiche pertinenti e i corsi di formazione completati dal/dai pilota/i remoto/i e da altro personale incaricato di compiti essenziali per l’operazione UAS, nonché dal personale di manutenzione, per almeno 3 anni dopo che tali persone hanno cessato il rapporto di lavoro con l’organizzazione o hanno cambiato posizione all’interno della stessa;
· le attività di manutenzione svolte sugli UAS per un periodo minimo di 3 anni;
· le informazioni sulle operazioni UAS, incluse eventuali anomalie tecniche o operative e altri dati richiesti dalla dichiarazione o dall’autorizzazione operativa, per un periodo minimo di 3 anni;
· un elenco aggiornato dei piloti remoti responsabili per ciascun volo e, se applicabile, per ciascuna fase del volo;
· un elenco aggiornato del personale di manutenzione incaricato delle attività di manutenzione;
· la copertura assicurativa sarà attiva alla data prevista di inizio dell’operazione UAS.

	Sezione 4 – Specific operations risk assessment (SORA)

	Step #1 — Documentazione dell’operazione proposta

	Step #1.1 Descrizione delle aree delle operazioni
	
• Se si tratta di un’area specifica, riportare i riferimenti del file: 
___________________________________ 

• Se si tratta di area generica: (autorizzazione generica), fornire il riferimento al file come esempio di un’area: 
___________________________________ 

	Step #1.2 Descrizione sintetica dell’operazione proposta



	Step #1.3 Dimensioni del volume operativo e del volume adiacente
(arrotondati al primo decimale)
	
Altezza massima della flight geography
	
	________ m

	
	Altezza massima del volume di contingenza
	
	________ m

	
	Larghezza del volume di contingenza
	
	________ m

	
	Larghezza del ground risk buffer 
	
	________ m

	
	Larghezza del volume adiacente
	
	________ m

	Step #2 — Ground risk class intrinseca dell’UAS (iGRC)

	Step #2.1 Tipo di area delle operazioni o massima densità di popolazione al suolo
(includendo la flight geography, il volume di contingenza e il ground risk buffer) 
	☐ area controllata a terra
	Persone/

	
	☐ area scarsamente popolata
	☐ fino a 5

	
	
	☐ fino a 50

	
	
	☐ fino a 500

	
	☐ area popolata
	☐ fino a 5 000

	
	
	☐ fino a 50 000

	
	
	☐ più di 50 000

	
	☐ assembramenti di persone
	☐ nessun limite

	Step #2.2 Specificare la classe di rischio al suolo intrinseca (iGRC) 
	

	Step #2.3 Osservazioni/Motivazioni per lo Step n. 2 (opzionale)



	Step #3 — Determinazione della classe finale di rischio al suolo (GRC) (opzionale) 

	Step #3.1 Specificare le mitigazioni del rischio al suolo applicate e il livello di robustezza (se applicabile)
	M1 (A) mitigazione strategica – sheltering
☐Nessuna		☐Bassa			☐Media

	
	M1 (B) Mitigazione strategica – restrizioni operative 
☐Nessuna		☐Media		☐Alta

	
	M1 (C) Mitigazione tattica – osservazione da terra
☐Nessuna		☐Bassa

	
	M2 Gli effetti dinamici dell’impatto dell’UA sono ridotti
☐Nessuna		☐Media		☐Alta

	Step #3.2 Specificare la classe finale di rischio al suolo (GRC)
	

	Step #3.2 Osservazioni/Motivazioni per lo Step n. 3 (opzionale)



	Step #4 — Air risk class iniziale (ARC)

	Step #4.1 Classificazione dello Spazio aereo dove si intende condurre l’operazione (sono possibili risposte multiple)
	☐A
	☐B
	☐C
	☐D
	☐E
	☐F
	☐G

	
	☐ Area “restricted”
	☐ Area “danger”

	
	☐ TMZ
	☐ RMZ
	☐ ATZ
	☐ CTR
	☐ CTA
	☐ FIZ

	Step 4.2 Specificare l’air risk class iniziale (ARC) del volume operativo
	☐ARC-a
	☐ARC-b	
	☐ARC-c
	☐ARC-d

	Step #4.3 Osservazioni/Motivazioni per la scelta dell’ARC nello Step n. 4



	Step #5 — Mitigazioni strategiche dell’air risk e classe finale dell’air risk (ARC)

	Step #5.1 Specificare, se applicate, le mitigazioni strategiche della classe di air risk
	☐ No
	☐ VLOS
☐ BVLOS con AOs
☐ Restrizioni operative
☐ Regole e strutture comuni

	Step #5.2 Classe di air risk residuo
(dopo mitigazione strategica)
	☐ARC-a
	☐ARC-b	
	☐ARC-c
	☐ARC-d

	Step #5.3 Osservazioni/Motivazioni per lo Step n. 5 (non necessarie se non vengono applicate mitigazioni)



	Step #6 — Requisiti di performance delle mitigazioni tattiche (TMPR) e livello di robustezza

	Step #6 Requisiti di performance delle mitigazioni tattiche (TMPRs)
	☐ Nessun requisito (VLOS / BVLOS con AOs)
☐ BVLOS 
☐ Nessun requisito (ARC-a)
☐ Basso (ARC-b)
☐ Medio (ARC-c)
☐ Alto (ARC-d)

	Step #6.1 Osservazioni/Motivazioni per lo Step n. 6 (opzionale)



	Step #7 — SAIL determination

	Step #7.1 Specific Assurance e Integrity Level (SAIL)
	☐ SAIL I  
	☐ SAIL II   
	☐ SAIL III   
	☐ SAIL IV   
	☐ SAIL V   
	☐ SAIL VI

	Step #8 — Determinazione dei requisiti per il contenimento

	Step #8.1 Contenimento
	☐ Basso
	☐ Medio
	☐ Alto
	☐ Vincolato

	Step #8.2 Assembramenti di persone entro    1 km dal volume operativo
	☐ No
	☐ Si
	
	

	Step #8.2 Osservazioni/Motivazioni per lo Step n. 8 (opzionale)


	Step #9 — Identificazione degli operational safety objectives (OSOs)

	Step #9.1 Operational safety objectives
	


	5. Osservazioni

	

	6. Tariffazione

	☐ Nuova domanda – Si attesta di aver corrisposto l’anticipo dei diritti (tariffa online R66-1A euro 355,00) con fattura ENAC n. ____________________________________ data _________________________
☐ Revisione dell’Autorizzazione Operativa – Soggetta a fatturazione art. 21 del regolamento delle tariffe ENAC

	Data
DD/MM/YYYY
	Firma e timbro
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